附件3

YY/T 1028—2023《医用内窥镜 纤维内窥镜》医疗器械行业标准第1号修改单

（自发布之日起实施）

一、5.10.2.5 密封性能试验

“a)……，在气压表的示值升至22 kPa时，……”修改为：“a)……，在气压表的示值升至30 kPa时，……”